**hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy** Upas:

Stěna vnější                                                                      U = 0,18 – 0,12 W/m2.K

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°           U = 0,15 – 0,10 W/m2.K

Podlaha půdy                                                                  U = 0,15 – 0,10 W/m2.K

Podlaha na zemině                                                        U = 0,22 – 0,15 W/m2.K

Okna                                                                                   U = 0,80 – 0,60 W/m2.K

Dveře                                                                                  U = 0,90 W/m2.K