Výpis materiálů

D.2.1 - Přípojka vody - přeložka vodovodu

Pažený výkop rýhy pro demontáž potrubí (šířka 1m, hloubka 4m) 47,9 m

Pažený výkop rýhy pro montáž potrubí (šířka 1m, hloubka 4,1m) 48,2 m

Propojovací jámy u napojení (šířka 2m, délka 2m, hloubka 4,1m) 2 ks

Demontáž litinového potrubí DN 125 47,9 m

Spojka Hawle 7974 DN 125/125 2 ks

Koleno d160x14,6 – elektrotvarovka 3 ks

Plastové potrubí PE 100 RC d160x14,6 48,2 m

Pískový podsyp pod potrubí 100mm (šířka 0,5m) 48,2 m

Pískový obsyp potrubí 460mm (šířka 0,5m) 48,2 m

Signalizační vodič CYKY 4mm2 49 m

Propojení signalizačního vodiče na stávající potrubí 2 ks

Výstražná folie – bílá barva, nápis POZOR VODOVOD 49 m

Zásyp výkopu pro demontáž potrubí 47,9 m

Zásyp výkopu pro montáž potrubí 48,2 m

Zásyp propojovacích jam 2 ks

Pažený výkop rýhy pro přípojku (šířka 1m) 52,15 m2

Navrtávací pás Hawle Haku ZAK – 5320 160/ZAK34 1 ks

Ventil rohový – šoupě – Hawle 3160 ZAK 34/32 1 ks

Teleskopická zemní souprava – Hawle 9601 1 ks

Plastové potrubí PE 100 RC d32x3,0 18,3 m

Koleno d32x3,0 – elektrotvarovka 1 ks

Pískový podsyp pod potrubí 100mm (šířka 0,5m) 18,3 m

Pískový obsyp potrubí 332mm (šířka 0,5m) 18,3 m

Signalizační vodič CY 1,5mm2 19 m

Propojení signalizačního vodiče na stávající potrubí 1 ks

Výstražná folie – bílá barva, nápis POZOR VODOVOD 19 m

Ochranné potrubí pro prostup skrz základy PE 100 RC d50x4,6 1 m

Uzavírací kulový kohout DN 25 1 ks

Zásyp výkopu pro přípojku 52,15 m2

Tlaková zkouška potrubí 2 ks

D.2.2 - Přípojka splaškové kanalizace

Pažený výkop rýhy kanalizační potrubí (šířka 1m) – PŮVODNĚ 36,05 m2 36,56 m2

Kanalizační plastové potrubí KG DN 160 12,65 m

Kanalizační šachtice Tegra DN 425 s lomovým dnem 30° a výkyvnými hrdly DN160 1 ks

Výška šachty 2,3m, poklop betonový chodníkový 3t, betonový konus

Jádrový vývrt do stávající kanalizační šachtice DN 160 1 ks

Obetonování prostupu potrubí do šachty 1 ks

Pískový podsyp pod potrubí 100mm (šířka 0,5m) 12,3 m

Pískový obsyp potrub 360mm (šířka 0,5m) 12,3 m

Pískový podsyp pod šachtu 150mm (DN425) 0,425 m

Zásyp výkopu – PŮVODNĚ 36,05 m2 36,56 m2

Zkouška vodotěsnosti 1 ks

D.2.3 - Přípojka dešťové kanalizace

Pažený výkop rýhy kanalizační potrubí (šířka 1m) – PŮVODNĚ 66,8 m2 69,75 m2

Řezání živičného povrchu (šířka 1m) 3 m

Kanalizační plastové potrubí KG DN 125 10 m

Redukce potrubí KGR 125/160 1 ks

Kanalizační plastové potrubí KG DN 160 18,41 m

Kanalizační šachtice Tegra DN 425 s lomovým dnem 30° a výkyvnými hrdly DN160 1 ks

Výška šachty 1,8m, poklop betonový chodníkový 3t, betonový konus

Navrtávka IN-SITU DN 160 1 ks

Pískový podsyp pod potrubí 100mm (šířka 0,5m) 18,0 m

Pískový obsyp potrub 360mm (šířka 0,5m) 18,0 m

Pískový podsyp pod šachtu 150mm (DN425) 0,425 m

Zásyp výkopu – PŮVODNĚ 66,8 m2 69,75 m2

Zkouška vodotěsnosti 1 ks