Výpis materiálů

D.1.4.1. - ZTI

Umyvadlová páková stojánková baterie 3 ks

Rohový kohout pro připojení pákové baterie, vč tlakových hadic 6 ks

Rohový ventil s připojením pro WC, výtokový ventil 5 ks

Nástěnka pro připojení ventilů, kohoutů PPR 11 ks

Nástěnná výlevková páková baterie 1 ks

Kombinovaná nastavitelná nástěnka PPR pro nástěnné pákové baterie 2 ks

Umyvadlová nástěnná páková baterie 4 ks

Dřezová nástěnná páková baterie 3 ks

Kombinovaná nastavitelná nástěnka PPR pro nástěnné pákové baterie 14 ks

Plastové potrubí PPR PN 20 – 20x3,4 – SV 37 m

Plastové potrubí PPR PN 20 – 25x4,2 – SV 9 m

Plastové potrubí PPR PN 20 – 32x5,4 – SV 30 m

Plastové potrubí PPR PN 20 – 20x3,4 – TV, CTV 60 m

Plastové potrubí PPR PN 20 – 25x4,2 – TV, CTV 3 m

Plastové potrubí PPR PN 20 – 32x5,4 – TV, CTV 26 m

Tepelná izolace potrubí SV – 20x3,4 – tl.6mm 37 m

Tepelná izolace potrubí SV – 25x4,2 – tl.6mm 9 m

Tepelná izolace potrubí SV – 32x5,4 – tl.6mm 30 m

Tepelná izolace potrubí TV, CTV – 20x3,4 – tl.20mm 60 m

Tepelná izolace potrubí TV, CTV – 25x4,2 – tl.20mm 3 m

Tepelná izolace potrubí TV, CTV – 32x5,4 – tl.20mm 26 m

Elektrický závěsný ohřívač vody o objemu 125 litrů (Dražice OKHE 125-SMART) 1 ks

Cirkulační oběhové čerpadlo Grundfoss Comfort UP15-14 (teplotní čidlo a časovač) 1 ks

Filtr DN 15 s jemným sítem 1 ks

Filtr DN 25 s jemným sítem – PŮVODNĚ 2 ks 1 ks

Uzavírací kulový kohout DN 15 2 ks

Uzavírací kulový kohout DN 25 – PŮVODNĚ 1 ks (DN20-ks PRYČ) 5 ks

Zpětná klapka DN 15 1 ks

Zpětná klapka DN 25 1 ks

Expanzní nádoba pro TV o objemu 12litrů 1 ks

Vodoměr DN 15 Qn 2,5 1 ks

Vypouštěcí kulový kohout DN 15 1 ks

Deformační tlakoměr 0-10 bar 1 ks

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu 1 ks

Vyhřívaná střešní vpusť DN 125 2 ks

Lapač střešních splavenin DN 100 2 ks

Kanalizační potrubí HT DN 125 10 m

Kanalizační potrubí KG DN110 8 m

Kanalizační potrubí KG DN 125 36 m

Koleno KGB 110/87° 1 ks

Koleno KGB 125/45° 7 ks

Redukce KGR 125/110 1 ks

Odbočka KGEA 125/110/87° 1 ks

Odbočka KGEA 125/125/45° 2 ks

Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí – tlaková zkouška 1 ks

Odvětrávací střešní hlavice pro kanalizační potrubí HT – DN 125 5 ks

Kanalizační potrubí HT DN 40 45 m

Kanalizační potrubí HT DN 50 – PŮVODNĚ 40 m 45 m

Kanalizační potrubí HT DN 75 3 m

Kanalizační potrubí HT DN 110 36 m

Kanalizační potrubí HT DN 125 5 m

Redukce HTR 110/50 4 ks

Redukce HTR 125/110 5 ks

Redukce KGR 125/110 3 ks

Redukce KGR 160/125 1 ks

Koleno KGB 110/45° 24 ks

Koleno KGB 125/45° 1 ks

Odbočka KGEA 125/110/45° 2 ks

Odbočka KGEA 125/125/45° 2 ks

Odbočka KGEA 125/110/87° 1 ks

Odbočka KGEA 160/110/45° 1 ks

Odbočka KGEA 160/110/87° 2 ks

Odbočka KGEA 160/125/45° 1 ks

Kanalizační potrubí KG DN 110 41 m

Kanalizační potrubí KG DN 125 20 m

Kanalizační potrubí KG DN 160 10 m

Umyvadlo 550 s otvorem pro baterii 3 ks

Umyvadlo vestavné 4 ks

Umyvadlový sifon DN40/50 7 ks

Dřez vestavný 3 ks

Dřezový sifon DN 50 3 ks

Podomítkový splachovací systém Geberit 3 ks

Závěsné WC – sedací prkénko 3 ks

Volně stojící výlevka DN 110 - PRYČ 1 ks

Podomítkový systém pro závěsnou výlevku systém Geberti 1 ks

Závěsná výlevka 1 ks

Podomítkový sifon pro klimatizační systémy DN32/40 15 ks

Podomítkový sifon pro pračku, myčku DN 50 – PŮVODNĚ 2 ks 3 ks

Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí – tlaková zkouška 1 ks

Měděné potrubí pro rozvod kyslíku 18x1 51 m

Uzavírací kulový kohout – pro kyslík – odmaštěn – DN 15 1 ks

Rychlospojka pro medicinální plyny – Kyslík 4 ks