příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa** |
| **Druh zadávacího řízení:** | nadlimitní otevřené řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **nová zdravotnická technika** – **část 2 - Operační stoly** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení** a **cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví nabídková cena účastníka**.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Operační stoly**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- | --- |
| **Operační stoly:**  **Mobilní operační stůl pro ORL sál 1ks**  **Mobilní operační stůl pro plasticko-chirurgický sál 1ks** | |  |
|  | |  |
| **Mobilní operační stůl pro ORL sál 1ks** | |  |
| operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru - dolu), TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty, motorický podélný posun desky nebo bez posunu, ostatní polohování stolu mechanicky, | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výškově stavitelný v rozsahu | min. 600 až 1050 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| základna včetně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| operační stůl s min. pěti segmentovou operační deskou o maximální šířce 600 mm včetně eurolišt (základní zádový díl, hlavová podložka sklopná, nastavitelná ve dvou polohách, nožní díl s možností abdukce) | min. 5 segmentová operační deska | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| max. šířka 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| operační deska stolu RTG transparentní | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, bez dotahování šrouby (vyjma položky hlavy) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jednotlačítková předvolba pozice polo sed | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost uložení min. 30 předvolených nastavení operačního stolu do paměti | min. 30 nastavení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| funkce na dálkové ovládání -IR bezkabelový ovladač nebo kabelem připojený ovladač | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovladač s dotykovým displejem a komunikací v českém jazyce | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zobrazení nastavené polohy a aktuálních úhlů na ovládači | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výškové polohování, Trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou, zobrazení stavu nabití baterie stolu | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost připojení dvou kabelových ovladačů současně (může být nožní pro lékaře, ruční pro sestru) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání na boku základny stolu s indikaci aktuálního stavu baterií - akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu | min. 1 týden provozu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| možnost oboustranného sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35° | min. 25° TR / min. 35° ATR | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20° | min. 25° TR / min. 20° náklon | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| laterální náklon na obě strany v min rozsahu 20° | min 20° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| zádová sekce - polohování v rozsahu | min. +70° / -40° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| elektricky stavitelné podložky nohou v rozsahu | min. + 80° / - 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| sklon hlavového dílu nastavitelný v rozmezí ±30°, možnost výškového přestavění rovnoběžně se zádovým dílem min. v rozmezí 0 – 120 mm | sklon min. ±30° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| výškové přestavění  min. 0 – 120 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nosnost operačního stolu musí být minimálně 360 kg, v reverzní pozici minimálně 220 kg | min. 360 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| reverzní pozice min. 220 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odnímatelné polstrování operačního stolu, umožňující údržbu a hygienu | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – 80 mm vysoké, dvouvrstvé | min. 80 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| longitudinální posun min. 300 mm motorický | min. 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| elektrický pojezd pro komfortnější manipulaci se stolem | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | |  |
| **Příslušenství mobilního operačního stolu:** | |  |
| 1x anesteziologický rám včetně upínací svorky | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x podpora ruky při infuzi laterálně a výškově stavitelná | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1x popruh na fixaci těla | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavitelná podpora hlavy pro ORL výkony a manipulaci hlavy (po vyjmutí hlavového dílu) – páčkové ovládání. | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| gelová podložka pro fixaci hlavy 1x kruhová a 1x ve tvaru podkovy | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1x tunelový polštář – při poloze pacienta v laterální pozici | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| radiální svorky nezbytné pro uchycení nabízeného příslušenství | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | |  |
| **Mobilní operační stůl pro plasticko-chirurgický sál 1ks** | |  |
| operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru - dolu), TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty, motorický podélný posun desky nebo bez posunu, ostatní polohování stolu mechanicky, | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výškově stavitelný v rozsahu | min. 600 až 1050 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| základna včetně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola s integrovaná v základně chráněna proti znečištění | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| operační stůl s min. pěti segmentovou operační deskou o maximální šířce 600 mm včetně eurolišt (základní zádový díl, hlavová podložka sklopná, nastavitelná ve dvou polohách, nožní díl s možností abdukce) | min. 5 segmentová operační deska | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| max. šířka 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| operační deska stolu RTG transparentní | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, bez dotahování šrouby (vyjma položky hlavy) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jednotlačítková předvolba pozice polo sed | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost uložení min. 30 předvolených nastavení operačního stolu do paměti | min. 30 nastavení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| funkce na dálkové ovládání - IR bezkabelový ovladač nebo kabelem připojený ovladač | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovladač s dotykovým displejem a komunikací v českém jazyce | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zobrazení nastavené polohy a aktuálních úhlů na ovládači | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výškové polohování, Trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou, zobrazení stavu nabití baterie stolu | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost připojení dvou kabelových ovladačů současně (může být nožní pro lékaře, ruční pro sestru) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání na boku základny stolu s indikaci aktuálního stavu baterií - akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu | min. 1 týden provozu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| možnost oboustranného sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně) | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35° | min. 25° TR / min. 35° ATR | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20° | min. 25° TR / min. 20° náklon | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| laterální náklon na obě strany v min rozsahu 20° | min 20° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| zádová sekce - polohování v rozsahu | min. +70° / -40° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| elektricky stavitelné podložky nohou v rozsahu | min. + 80° / - 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| sklon hlavového dílu nastavitelný v rozmezí ±30°, možnost výškového přestavění rovnoběžně se zádovým dílem min. v rozmezí 0 – 120 mm | sklon min. ±30° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| výškové přestavení  min. 0 – 120 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nosnost operačního stolu musí být minimálně 360 kg, v reverzní pozici minimálně 220 kg | min. 360 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| reverzní pozice min. 220 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – 80 mm vysoké, dvouvrstvé | min. 80 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| longitudinální posun min. 300 mm motorický | min. 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| elektrický pojezd pro komfortnější manipulaci se stolem | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | |  |
| **Příslušenství mobilního operačního stolu:** | |  |
| 1x anesteziologický rám | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x podpora ruky při infuzi laterálně a výškově stavitelná | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1x popruh na fixaci těla | | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace dodávky** | | | |
| **Položka s názvem** | **MJ** | **Cena v Kč bez DPH za MJ** | **Cena v Kč bez DPH celkem** |
| Mobilní operační stůl pro ORL sál 1ks | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Mobilní operační stůl pro plasticko-chirurgický sál 1ks | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **DPH** | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč vč. DPH** | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis