**Technické podmínky část č.2- specifikace předmětu plnění**

**Termoprádlo pro PVS- kalhoty**

Popis:

Dvouvrstvé spodky s dlouhou nohavicí v černé barvě. Je určeno na ochranu uživatele proti chladu a musí zajišťovat funkci odvodu potu z povrchu těla.

Provedení:

Spodky musí být zhotoveny z pružné, dvouvrstvé pleteniny strečové na všechny čtyři strany.

Spodky musí být vyrobeny bezešvou (seamless) technologií, kdy vnější strana nohavice je beze švů.

Materiál každé vrstvy musí být rozdílný, aby bylo dosaženo maximální funkčnosti.

Spodky musí mít ploché švy. Dolní okraj nohavic je zakončen dutým lemem o šířce min. 4 cm.

Výrobek musí splňovat certifikaci OEKO-TEX STANDART 100

V horním lemu musí být vypleteny údaje: materiálové složení, velikost, prací symboly

Spodky musí být vyrobené z antibakteriálního materiálu.

Materiálové složení:

* Vlna merino 40 – 50%
* Polyamidové vlákno 50 – 60%
* Podíl elastanu min. 2 %
* Jemnost použité vlny merino musí být max. 17 mikronů
* gramáž 170-175 g/m2

Střih:

* klasický střih
* anatomicky tvarovaný nohavice ukončené manžetou min. 2,5 cm
* v pase dutý lem o šířce min. 4 cm
* ploché švy

Značení zboží:

- na spodkách budou ze spodní strany lemu vypleteny údaje: materiálové složení, ošetřovací symboly, velikost

Další požadavky:

* teplotní rozsah použití -15°C až + 18 °C
* antibakteriální schopnost
* velikostní sortiment – dámské velikosti v rozsahu S-XL a pánské v rozsahu M-3XL

Balení a dodání zboží:

* spodky budou dodány v balení po 1ks (např. v papírových krabičkách) s označením pánské a dámské varianty a velikosti
* součástí balení bude podrobný návod na použití a údržbu vč. pracích symbolů, a to v českém jazyce
* spodky budou dodány v I. jakosti