TPS Projekce Jerakasová, spol. s.r.o.

Záhumenní 2226/82

708 00 Ostrava – Poruba mobil: 603 767 309

IČO: 078 09 883 e-mail: jerakasova@volny.cz

DIČ: CZ07809883-neplátce

|  |
| --- |
| **PRACOVIŠTĚ SKIASKOPIE**  **NEMOVNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU** |
|  |
| D.1.4.1– TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |
| Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení |

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku

E. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Zodpovědný projektant: Lenka Jerakasová

Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb

IČO : 633 07 111

ČKAIT: 1103467

PARÉ

Datum : březen 2021

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy změny ve 2.NP pracoviště skiaskopie v nemocnici ve Frýdku-Místku.

Jedná se o změnu dispozičního řešení sociálního zařízení.

**Stávající stav:**

Jedná se o dvě sociální zařízení u šatem zaměstnanců ve kterých jsou v současnosti umístěny umývadla a sprchové kouty. Zařizovací předměty jsou napojeny na kanalizační stoupací potrubí a na rozvody vody, vedené v drážkách ve zdivu. Kanalizační potrubí je provedeno z trub PP hrdlových, vodovodní rozvod z trubek měděných. Stoupací potrubí je vedeno ve stávajících instalačních prostorech.

**Nový stav:**

**Kanalizace:**

WC – levá strana - stoupací kanalizační potrubí v levé části –pro WC zaměstnanců zůstane zachováno. Demontováno bude připojovací potrubí od zařizovacích předmětů. Do stávajícího potrubního potrubí budou osazeny nové kanalizační odbočky pro napojení nových zařizovacích předmětů.

Pohotovostní WC – pravá strana- stávající stoupací kanalizační potrubí DN 75 bude demontováno až do suterénu objektu a v délce bude nahrazeno nový potrubím DN 100. Na toto nové potrubí bude napojeny všechny zařizovací předměty.

Nové kanalizační potrubí ( stoupací, připojovací) bude provedeno z trub PP, spojovaných na kroužky. Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních šachticích, připojovací potrubí z drážkách ve zdivu.

**Vodovod:**

Stávající stoupací potrubí vody zůstane zachováno. Připojovací potrubí ke stávajícím zařizovacím předmětům bude demontováno. Nové vodovodní potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu. Pro napojení nového potrubí na stávající stoupačky bud použito stávající odboček.

Potrubí bude provedeno z trubek měděných, spojovaných pájením- ČSN EN 1057. Potrubí bude v celé délce opatřeno izolačními pouzdry. 6 a 9 mm. Na každé větvi pro jednotlivé sociální zařízení budou osazeny uzavírací kulové kohouty.

**Zařizovací předměty:**

Stávající zařizovací předměty budou demontovány. Nové zařizovací předměty budou běžného standardu.

V Ostravě, březen 2021 vypracovala: L. Jerakasová