# **Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace zboží**

**VZ „Intravenózní bezpečnostní kanyly pro Nemocnici Havířov, p.o.“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Velikost** | **Barva** |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | s řidélky | bez portu |   | G14 | 2,2x50mm | oranžová |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | s řidélky | bez portu |   | G16 | 1,7x50mm | šedá |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | s řidélky | bez portu |   | G18 | 1,3x45mm | zelená |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | s řidélky | bez portu |   | G20 | 1,1x32mm | růžová |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | s řidélky | bez portu |   | G22 | 0,9x25mm | modrá |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | s řidélky | bez portu |   | G24 | 0,7x19mm | žlutá |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | bez řidélek | bez portu | prodloužené | G20 | 1,1x64mm | růžová |
| Kanyla intravenózní | bezpečnostní  | bez řidélek | bez portu | prodloužené | G22 | 0,9x64mm | modrá |

U všech položek zadavatel připouští odchylku týkající se velikosti +-5%

|  |
| --- |
|  |
| **Parametr** | **Nabízená hodnota, případně sdělení ANO/NE*****Vyplní účastník*** | **Poznámka** |
| Jednorázové sterilní | ……….. |  |
| Pasivní bezpečnostní mechanismus pro ochranu před poraněním | ……….. |  |
| Indikátor přítomnosti krve v kanyle | ……….. |  |
| Tenkostěnné s vysokýmy objemy průtoku | ……….. |  |
| Materiál: Polyuretan (PUR) | ……….. |  |
| Barevné odlišení | ……….. |  |
| RTG proužky nenarušující integrigu povrchu | ……….. |  |