**Dialyzační přístroj**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Dialyzační přístroj s dvěma pumpami | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Analýza těchto parametrů: |  |
| * Teplota dialyzátu
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Průtok dialyzátu
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Heparin
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Ultrafiltrace
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Vodivost bikarbonátu
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Výsledná vodivost
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provádění těchto úkonů: | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Klasická dvoujehlová hemodialýza
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Použití suchého bikarbonátového koncentrátu
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Klasická bikarbonátová hemodialýza
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| * Ultrafiltrace bez průtoku dialyzačního roztoku
 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podávání heparinu kontinuální i bolusové | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detektor vzduchu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detektor úniku krve | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Otočný, barevný dotykový displej | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Horká dezinfekce a dekalcifikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pyrogenní filtr pro min. 150 ošetření | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záložní zdroj energie pro případ výpadku napájení - min. 15min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Samotest přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| U všech parametrů akustický i optický alarm  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |