**Analyzátor\_klinické laboratoře**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| **Analyzátor krevní srážlivosti** |  |
| Jeden měřící kanál | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvě inkubační jamky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dynamický systém proudění, vysoká smyková síla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Inkubační teplota – min. 37°C/max. 39°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Doba zahřívání na provozní teplotu max. 15min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ruční dávkování pipetou – max. 800µl | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Typ vzorku – citrátová plná krev | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Identifikace vzorků – externí čtečka čárových kódů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Samostatná jednorázová testovací kazeta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozpoznávání činidel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Identifikace vzorku – max. 20 číselných znaků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Uložení min. posledních 1200 výsledků pacientů, kontrol výsledků a událostí údržby | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| USB - aktualizace softwaru, výstup na tiskárnu, výstup pro externí čtečku čárových kódů a export výsledků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevný dotykový LCD displej | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení do LIS (Envis LIMS) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |