Příloha č. 5 Technická specifikace

**Projekt: Nábytek Chirurgie**

**Chirurgie II – Pracovní linka**

**Výkres č.1-3**

**Materiál:**

Materiál pracovní deska EGGER F186 Beton Chicago světle šedý tl. 38 mm.

Materiál zádová deska EGGER F186 Beton Chicago světle šedý tl. 9,2 mm.

Materiál čela zásuvek a krycí boky kombinace EGGER U763 Perlově šedá tl.18 mm a U525 Deft Blue tl.18 mm.

Materiál korpus skříněk a korpus zásuvek klasická bílá 18 mm.

Materiál krycí deska boků EGGER F186 Beton Chicago světle šedý tl. 18 mm.

Korpus olepený ABS hranou 0,5 mm, dvířka a čela zásuvek jsou olepeny 2 mm ABS hranou v barvě dekoru.

Sklo bez struktury v Alu rámečku.

**Kování:**

Výsuvy BLUM Antaro 500 mm bílá.

Úchytka SIRO Nora 160 hliník.

Nožky Plastové rektifikační 100 mm.

Závěsy BLUM s blumotion.

Led zafrézována v liště. Neutrální světlo.

Zámky na jednotný klíč.

**Vybavení:**

Dřez nerezový Franke SRX 611-86 860x500 Nerez

Keramický dřez Havsen

Baterie Franke FS 3228 Lisa Chrom

Sortery Blanco Flexon 60/3 (15l, 15l ,15l) a Blanco Flexon 60/2 (30l, 19l)

**Spoje:**

Korpusy kolíkované skříněk a zásuvek kolíkované. Uchycení pracovní desky ke skříňkám pomocí vrutů. Uchycení horních skříněk pomocí kování ´´bystrice´´. Jednotlivé skříňky spojeny pomocí rozebíratelného spoje. Police stavitelné. Příprava 3 pozic pro možnost přesunu polic.

!Prostor je třeba před realizací zaměřit!

Technická specifikace

**Projekt: Nábytek Chirurgie**

**Chirurgie III – Sesterna**

**Výkres č.1-6**

**Materiál:**

Materiál pracovní deska EGGER F030 Travertin Margalida tl. 38 mm.

Materiál čela zásuvek a dvířek kombinace KRONOSPAN 0564 Almond tl.18 mm, KRONOSPAN 7113 Chilli red.

Těsnící lišta k dekoru pracovní desky.

Materiál korpus skříněk a korpus zásuvek klasická bílá 18 mm.

Korpus olepený ABS hranou 0,5 mm, dvířka a čela zásuvek jsou olepeny 2 mm ABS hranou v barvě dekoru.

**Kování:**

Výsuvy BLUM Antaro 500 mm bílá.

2x výsuv Strongbox 500 mm se zvýšeními bočnicemi umožňující dělení prostoru.

Úchytka Tulip Nakana 192 černá matná.

Nožky Plastové rektifikační 100 mm.

Závěsy BLUM s blumotion.

Zámek jednotný klíč.

**Vybavení:**

Dřez nerezový Franke SRX 611-86 860x500 Nerez

Baterie Franke FS 3228 Lisa Chrom

Sorter Gollinucci 600 (2x42l)

Rohové řešení Kessebohmer Magic corner.

Kovový košík v rozměrech šířka 400 x hloubka 150 x výška 100.

**Spoje:**

Korpusy kolíkované skříněk a zásuvek kolíkované. Uchycení pracovní desky ke skříňkám pomocí vrutů. Uchycení horních skříněk pomocí kování ´´bystrice´´. Jednotlivé skříňky spojeny pomocí rozebíratelného spoje. Police stavitelné. Příprava 3 pozic pro možnost přesunu polic.

!Prostor je třeba před realizací zaměřit!

**Chirurgie III – Pracovní stůl**

**Výkres č.7-9**

**Materiál:**

Materiál pracovní deska EGGER F030 Travertin Margalida tl. 38 mm.

Materiál čela zásuvek a dvířek kombinace KRONOSPAN 0564 Almond tl.18 mm, KRONOSPAN 7113 Chilli red tl.18 mm.

Materiál korpus skříněk a korpus zásuvek klasická bílá 18 mm.

Korpus olepený ABS hranou 0,5 mm, dvířka a čela zásuvek jsou olepeny 2 mm ABS hranou v barvě dekoru.

**Kování:**

Výsuvy BLUM Antaro 500 mm bílá.

Úchytka SIRO Nora 192 mm hliník.

Nožky Plastové rektifikační 100 mm..

Závěsy BLUM s blumotion.

Zámek BLUM Cabloxx.

**Vybavení:**

Držáky na klávesnici hl.400 mm.

**Spoje:**

Korpusy kolíkované skříněk a zásuvek kolíkované. Uchycení pracovní desky ke skříňkám pomocí vrutů. Uchycení horních skříněk pomocí kování ´´bystrice´´. Jednotlivé skříňky spojeny pomocí rozebíratelného spoje. Police stavitelné. Příprava 3 pozic pro možnost přesunu polic.

!Prostor je třeba před realizací zaměřit!

Technická specifikace

**Projekt: Nábytek Chirurgie**

**Chirurgie III – Čajová kuchyňka**

**Výkres č.1-4**

**Materiál:**

Materiál pracovní deska EGGER F030 Travertin Margalida tl. 38 mm.

Těsnící lišta k dekoru pracovní desky.

Materiál čela zásuvek a dvířek kombinace KRONOSPAN 0564 Almond tl.18 mm a KRONOSPAN 7113 Chilli red tl.18 mm.

Materiál korpus skříněk a korpus zásuvek klasická bílá 18 mm.

Korpus olepený ABS hranou 0,5 mm, dvířka a čela zásuvek jsou olepeny 2 mm ABS hranou v barvě dekoru.

**Kování:**

Výsuvy StrongBox 500 mm bílá.

Úchytka spodní skříňky SIRO Nora 320 mm hliník.

Úchytka horní skříňky SIRO Nora 196 mm hliník.

Nožky Plastové rektifikační 100 mm.

Závěsy BLUM s blumotion.

**Vybavení:**

Dřez nerezový Franke SRX 611-86 860x500 Nerez

Baterie Franke FS 3228 Lisa Chrom

Sorter Blanco Flexon 60/3

**Spoje:**

Korpusy kolíkované skříněk a zásuvek kolíkované. Uchycení pracovní desky ke skříňkám pomocí vrutů. Uchycení horních skříněk pomocí kování ´´bystrice´´. Jednotlivé skříňky spojeny pomocí rozebíratelného spoje. Police stavitelné. Příprava 3 pozic pro možnost přesunu polic.

!Prostor je třeba před realizací zaměřit!