**Příloha č. 7A Výzvy – Technická specifikace pro část 1 VZ**

**VZ** **„****Dodávka lůžek a pozáruční servis pro oddělení sociálních služeb Orlová a dětské oddělení Karviná"**

**Část 1 VZ**

*Účastník doplní tabulku „****Technické parametry****“ dle níže uvedených požadavků.*

*Účastník zároveň* ***přiloží technickou specifikací*** *jím nabízeného zboží* ***včetně fotografie*** *zboží.*

Účastník uvede ve sloupci Splněno:

* ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;
* NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;
* pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

**kde:**

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) | | | |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: | | ANO / NE (nehodící se škrtněte) | |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: | | …………. | |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: | | ANO / NE (nehodící se škrtněte) | |
| Evidence v ISZP (https://iszp.sukl.cz/): | | ANO / NE (nehodící se škrtněte) | |
|  | | | |
| **Požadavek** | **Splněno**  **ANO/NE** | | **Reálná hodnota/řešení** |
| **Minimální technické požadavky:** |  | |  |
| **Lůžka:** |  | |  |
| Pacientské elektrické nemocniční lůžko v dřevěném dekoru |  | |  |
| Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 |  | |  |
| Ložná plocha rozdělena na čtyři polohovatelné segmenty vyrobené ze dřeva |  | |  |
| Rozměry ložné plochy: délka minimálně 195 cm, šířka minimálně 85 cm |  | |  |
| Vnější rozměry celého lůžka: délka maximálně 225 cm, šířka maximálně 110 cm |  | |  |
| Dřevěná čela |  | |  |
| Zdvihové motory ukryté v čelech lůžka |  | |  |
| Dřevěné postranice s pojistkami proti nechtěnému spuštění |  | |  |
| Nastavení výšky lůžka v rozmezí minimálně 40-70 cm |  | |  |
| Náklon do AntiTrendelenburovy polohy |  | |  |
| Ovladač se symboly polohování lůžka, uzamykatelné funkce s přednastavenými funkcemi |  | |  |
| Plně rozložitelné lůžko na jednotlivé segmenty pro případný přesun a transport lůžka |  | |  |
| Lůžko mobilní, pohybující se na kolečkách o průměru minimálně 80 mm s brzdou a aretací |  | |  |
| Součástí hrazda a hrazdička |  | |  |
| Nosnost lůžka minimálně 170 kg |  | |  |
| Hmotnost lůžka maximálně 105 kg |  | |  |
| **Matrace:** |  | |  |
| Vyrobené z vysoce pružných PUR pěn ve výšce minimálně 10 cm |  | |  |
| Pro nízký stupeň rizika vzniku dekubitů |  | |  |
| Nosnost: hmotnosti pacienta do 150 kg |  | |  |
| Potah matrace snímatelný, pratelný, pružný, analergický, voděodolný |  | |  |
| **Noční stolky:** |  | |  |
| Noční pacientský stolek vhodný pro pečovatelskou sféru |  | |  |
| Výklopná jídelní deska |  | |  |
| Omyvatelná odkládací deska se zvýšeným okrajem |  | |  |
| Další odkládací prostory – zásuvka, police, odkládací prostor s dvířky, ve spodní části stolku odkládací police na obuv |  | |  |
| Dřevěné provedení |  | |  |
| Bezpečnostní madla zásuvek a dřívek |  | |  |
| Dvojitá plastová brzditelná kolečka s průměrem alespoň 60 mm |  | |  |
| Hmotnost nočního stolku max. 35 kg |  | |  |
| Výška jídelní desky max. 90 cm |  | |  |
| Maximální zatížení jídelní desky alespoň 8 kg |  | |  |

V *……………..* dne *……………..* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za účastníka