Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

*Prodávající doplní tabulku „****Technické parametry****“ dle níže uvedených požadavků.*

*Dodavatel zároveň* ***přiloží technickou specifikací*** *jím nabízeného zboží* ***včetně fotografie*** *zboží.*

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

* ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;
* NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;
* pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

**kde:**

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

**TECHNICKÉ PARAMETRY – Motodlahy kolenní 5 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) | | | |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: | | ANO / NE (nehodící se škrtněte) | |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: | | …………. | |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: | | ANO / NE (nehodící se škrtněte) | |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: | | ANO / NE (nehodící se škrtněte) | |
|  | | | |
| **Požadavek** | **Splněno**  **ANO/NE** | | **Reálná hodnota/řešení** |
| **Minimální technické požadavky:** |  | |  |
| Kolenní motodlaha k rehabilitaci pacientů |  | |  |
| Řízena dálkovým ovladačem s paměťovou kartou, na které se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace |  | |  |
| Jednoduché ovládání a nastavení přístroje na individuální anatomické rozměry jednotlivých pacientů |  | |  |
| Zaručený anatomicky správný pohyb končetiny |  | |  |
| Stejné nastavení přístroje pro levou i pravou končetinu |  | |  |
| Přenos dat do PC |  | |  |
| Protiskluzová podložka |  | |  |
| Hmotnost přístroje max. 15 kg |  | |  |
| Podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu |  | |  |
| Hmotnost rehabilitované končetiny max. 30 kg |  | |  |
| Výška pacienta v rozmezí min. 130–200 cm |  | |  |
| Rozsah pohybu – koleno: extenze / flexe – 10º - 120° |  | |  |
| Rozsah pohybu – kyčel: extenze / flexe - 0° - 7º – 115º |  | |  |
| Rychlost: 20º/min - 200°/min |  | |  |
| Různé funkce přístroje: oscilace, protažení, postupné zvyšování rozsahu pohybu – zahřívací program, grafické znázornění rehabilitace, bezpečnostní prvek – zpětný chod, nastavení léčebných programů atd. |  | |  |
| Nastavení doby trvání terapie |  | |  |
| Nastavení pauzy v krajních polohách |  | |  |
| **Příslušenství:** |  | |  |
| 3x transportní vozík pro motodlahu (snímatelný) |  | |  |
| 2x vozík k lůžku pro motodlahu, který je napevno součástí přístroje |  | |  |

V *……………..* dne *……………..*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za prodávajícího