**Příloha č. 6 – Technická specifikace**

**1. část – Náplast cívková transparentní**

* voděodolná, prodyšná,
* elastická, přizpůsobí se tvaru těla, neomezuje pohyb,
* snadno dělitelná jak příčně, tak podélně,
* vhodná pro pacienty s citlivou kůží,
* tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.

**2. část – Náplast cívková transparentní, bílá (WHITE)**

* voděodolná, prodyšná,
* snadno dělitelná jak příčně, tak podélně,
* šetrně přilne k pokožce
* hypoalergenní, bez latexu,
* tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.

**3. část – Náplast pro fixaci i.v. kanyl, sterilní**

* pro fixaci kanyl a ochranu intravenózních vstupů,
* prodyšná, umožňuje odvod vlhkosti,
* voděodolná,
* přizpůsobivá k pokožce pacienta,
* hypoalergenní,
* tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.

**4. část – Náplast na rány s polštářkem, sterilní**

* pro pooperační a ambulantní ošetření ran,
* prodyšná, umožňuje odvod vlhkosti,
* zatavené po 1 ks,
* absorpční polštářek se nelepí na ránu, má vysokou savost,
* hypoalergenní,
* tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.