**Doplňující informace „Dodávka periferních žilních kanyl“**

Zadavatel upřesňuje v Příloze č. 1 Oznámení, bod 3. Druh a předmět veřejné zakázky, že u bezpečnostní kanyly bez křidélek 18 G požaduje délku 32 mm. U bezpečnostní kanyly s křidélky 18 G požaduje 45 mm. Zadaná tolerance +-10% zůstává.