příloha č. 3.4 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa II.** |
| **Druh zadávacího řízení:** | nadlimitní otevřené řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **nová zdravotnická technika** – **Část 4 – Vnitřní vybavení centrální sterilizace** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

**SED A**

**Pohovka čalouněná**

Kovová podnož v barvě RAL 9006

Potah : 100% polyester, min. 150.000 cyklů vůči prodření, gramáž 350g/m2, snížená hořlavost dle BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, stálost na světle č. 6. Barva čalounění dle výběru uživatele, výběr z více pastelových barev.

Nosnost min. 240 kg

Orientační rozměry 1200 x 820 x 600 mm

**SED B**

**Pohovka čalouněná**

Kovová podnož v barvě RAL 9006

Potah : 100% polyester, min. 150.000 cyklů vůči prodření, gramáž 350g/m2, snížená hořlavost dle BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, stálost na světle č. 6. Barva čalounění dle výběru uživatele, výběr z více pastelových barev.

Nosnost min. 360 kg

Orientační rozměry 1800 x 820 x 600 mm

**ŽJ**

**Židle jídelní bez područek**

Čtyřnohá židle s čalouněným sedákem a čalouněným opěradlem, pevná bez područek, vysoké opěradlo, materiál kovová konstrukce, povrchová úprava šedý komaxit RAL 9006.

Foto je pouze orientační

Potah : 100% polyester, min. 150.000 cyklů vůči prodření, gramáž 350g/m2, snížená hořlavost dle BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, stálost na světle č. 6. Barva čalounění dle výběru uživatele, výběr z více pastelových barev.

Nosnost min. 130 kg

Orientační rozměry 470 x 850 x 450mm

Výška sedu max. 47 cm

Orientační foto:

**KŘ**

**Kancelářské křeslo**

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem a čalouněným opěradlem s područkami, vysoké opěradlo, nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastaveni tuhosti přítlaku opěradla, nastavění výšky opěradla, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže.

Potah: 100% polyester, min. 150.000 cyklů vůči prodření, gramáž 350g/m2, snížená hořlavost dle BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, stálost na světle č. 6. Barva čalounění dle výběru uživatele, výběr z více pastelových barev.

Nosnost min. 150 kg

Orientační rozměry 480 x 800 x 480mm

Foto je pouze orientační



**ŽJS**

**Židle jednací skládací**

Kovová kostra z eloxovaného hliníku RAL 9006

Plastový sedák a opěrák – barva dle výběru investora

Hmotnost min. 4,5 kg

Max. rozměry 430 x 780 x 470mm

Foto je pouze orientační

**SCHUD**

**Schůdky dvoustupňové**

Celokovová konstrukce s gumovou nášlapnou plochou

Výška stupně 240 mm

Nosnost min. 120 kg

Rozměr 450 x 510 x 400 mm

**SCHUD A**

**Schůdky jednostupňové**

Celokovová konstrukce s gumovou nášlapnou plochou

Výška stupně 240 mm

Nosnost min. 120 kg

Rozměr 240 x 510 x 400 mm

**NAD ODP**

**Nádoba na odpad**

Kovová s vyjímatelnou vložkou, nožní ovládání, materiál nerez, objem min 20 l



Foto je pouze orientační

**VOZ PRAD**

**Vozík na špinavé prádlo a zdravotnický odpad**

Stabilní kovová konstrukce s 1 držákem odpadového pytle o objemu 80 l a s výklopným plastovým víkem v různých barevných provedeních

Nožní ovládání

Provedení pojízdné se čtyřmi otočnými kolečky, které nezanechávají stopy

Nosnost vozíku min. 30 kg

**MW**

**Mikrovlnná trouba**

Objem min. 20l

Otočný talíř o průměru min. 25,5 cm

Digitální ovládání

Barva stříbrná

Energetická třída A-C

Orientační rozměry 500 x 280 x 390 mm

**LEDNI**

**Lednice podstavná s výparníkem**

Objem min. 80 l

Jednodveřová

Automatické odmrazování

Energetická třída A-C

Rozměry max. 475 x 818 x 500 mm

**MYČ**

**Myčka nádobí stolní**

Na 6 jídelních souprav

LCD display s dotykovým ovládáním

Energetická třída A-C

Orientační rozměry 550 x 440 x 500 mm

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník se podáním nabídky v této části veřejné zakázky zavazuje dodat takové zařízení, které splňuje požadavky zadavatele v každé výše uvedené položce.**

**Nabídková cena účastníka je stanovena na základě vyplněného rozpočtu, který je přílohou tohoto dokumentu. Účastník je povinen dokument vyplnit řádně a ocenit všechny uvedené položky. Není přípustné měnit nebo upravovat jiné než určené buňky rozpočtu.**

**Příloha:**

* Rozpočet – Vnitřní vybavení CS

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis