**Příloha č. 6**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU**

Tato technická specifikace určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí nábytku. Veškeré názvy výrobků zde uvedené slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem.

1. ***NÁBYTKOVÁ SESTAVA V ORDINACI***

Nábytková sestava se skládá ze skříněk, zásuvkových sestav, pracovních stolů, kartotéky a věšákové sestavy na straně lékaře a sestry dle schématických výkresů. Skříňky zahrnují zásuvkové skříňky, dřezové skříňky a skříňky s policemi. Police jsou volně stavitelné dle potřeby. Dřezové skříňky mají pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu. Nad skříňkami jsou police se zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. V ordinaci je umístěná také podstavná lednice. Vše dle schématických výkresů.

1. ***NÁBYTKOVÁ SESTAVA V DENNÍ MÍSTNOSTI***

Nábytková sestava se skládá z dolních a horních skříněk a stolku. Dolní skříňky zahrnují skříňky se stavitelnými policemi, dřezovou skříňku a výsuvnou skříňku. Dřezová skříňka má pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Horní skříňky mají stavitelné police z materiálu korpusu a zafrézovanou LED pásku na 24V po celé délce skříněk pro osvětlení pracovní plochy. V denní místnosti je umístěná také podstavná a volně stojící lednice. Vše dle schématických výkresů.

1. ***NÁBYTKOVÁ SESTAVA V OPG MÍSTNOSTI***

Nábytková sestava se skládá ze stolku pro počítač se zásuvkou.

**Navržené materiálové provedení nábytkových sestav ve všech místnostech:**

1. Korpus - dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W908 ST9 (základní bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 1mm
2. Dvířka a čela zásuvek - dřevotřísková deska laminovaná voděodolná – např. Egger W980 SM (platinově bílá) tloušťky 18mm olepena hranou ABS 2mm
3. Kování - panty s integrovaným tlumením, celovýsuvy zásuvek s integrovaným tlumením např. Strongbox, výklopné kování pro horní skříňky např. Blum Aventos HK
4. Sokl - plastový profil s těsněním proti zatečení např. Kooplat imitace nerezi
5. Nožky - plastové stavitelné
6. Obklad - mezi horními skříňkami a pracovní plochou z HPL zádové desky tloušťky min.8mm s HPL hranou např. zádový panel EGGER F186 ST9 beton světle šedý
7. Dřez - nerezový včetně sifonu
8. Baterie - páková stojánková dřezová baterie
9. Úchytky - např. Hettich obj. č. 9070123

1. Pracovní plocha - postforming tloušťky minimálně 38mm např. EGGER F186 ST9 beton světle šedý

***OSTATNÍ - ZÁVĚR***

Materiál na všech sestavách musí být shodný. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Před vlastní realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli. **Dodavatel je dále povinen před započetím výroby nábytku vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou (výrobní) dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit objednatelem.**

***Pozn.: Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla.***