**TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE**

**regálů na sterilizační kontejnery, na kolečkách**

**Všeobecné požadavky:**

* vozíky jsou určeny k volnému stání bez ukotvení
* otevřené provedení
* celonerezový robustní rám
* materiál nerez AISI304
* 4x otočné zátěžové kolečko Ø = 125 (z toho 2x bržděné), guma bílá
* přestavování lyžin a polic bajonetovým nebo čepovým systémem

**Popis ks cena za kus bez DPH cena celkem**

**Regál 1: 4**

* rozměr: cca 1100x670x1890 mm
* 3x sloupec vyjímatelných lyžin pro kontejnery

**Regál 2: 2**

* rozměr: cca 1500x670x1890 mm
* 4x sloupec vyjímatelných lyžin pro kontejnery

**Regál 3: 2**

* rozměr: cca 1500x670x1890

**Regál 4: 1**

* rozměr: cca 1100x670x1890 mm
* 1x sloupec vyjímatelných lyžin pro kontejnery
* bajonetový systém přestavování lyžin
* 1x sloupec vyjímatelných vyztužených polic

**Regál 5: 1**

* rozměr: cca 1500x670x1890 mm
* 2x sloupec vyjímatelných lyžin pro kontejnery
* bajonetový systém přestavování lyžin
* 1x sloupec vyjímatelných vyztužených polic

**Regál 6: 1**

* rozměr: cca 1000x670x1890
* 1x sloupec vyjímatelných vyztužených polic

**Celkem: 11**