Stavba: Bezbariérový přístup na parkoviště

Stavebník: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Stupeň: DÚR+DSP

# DOKUMENTACE ZÁVOR

**srpen 2023**


## Automatické parkovací závory a čtečka karet



* Skříň je vyrobena z ocelového plechu o tl. 2 mm, opatřená kataforézním základovým nátěrem a vnější vrstvou v barvě RAL1028.
* Všechny mechanické díly jsou galvanicky zinkovány
* Odnímatelné horní víko, čelní dveře opatřené zámkem.
* Elektromechanický pohon sestávající ze speciální-ho motoru s integrovanou převodovkou a kliko-vého mechanismu.
* Vyvážení pomocí sady pružin.
* Automatické odblokování v případě výpadku na-pájení.
* Rychlost 0,8-5 sec.
* Detekce polohy ramena pomocí enkodéru bez koncových spínačů
* Řídící elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje plynulý pohyb ramena v celém rozsahu.
* Reverz pohybu v případě nárazu na překážku.

## Navržené příslušenství

* Indukční smyčky
* Čtečka parkovacích karet na hliníkovém sloupku



Galvanicky zinkováno, konečná úprava práškovou barvou odstínu RAL 1028.