Příloha č. 5

**Technická specifikace – firewally Palo Alto Networks (4 ks)**

**1x spare zařízení k již existujícím produkčním boxům**

* 1x PA-410

**2x zařízení pro sekundární lokalitu**

výkonové požadavky:

* propustnost firewallu 1,4 Gbps
* propustnost TP 0,8 Gbps
* propustnost IPsec VPN 0,65 Gbps
* nové sessions min. 11 000 za sekundu
* min. 64 000 konkurentních sessions

support:

* podpora na HW v délce 12 měsíců

**2x zařízení pro primární lokalitu**

výkonové požadavky:

* propustnost firewallu 3,6 Gbps
* propustnost TP 2,3 Gbps
* propustnost IPsec VPN 1,8 Gbps
* nové sessions min. 56 000 za sekundu
* min. 300 000 konkurentních sessions

licence:

* Advanced Threat Prevention
* Advanced URL Filtering
* Advanced Wildfire
* Advanced DNS Security
* Advanced SD-WAN
* Prisma Agent Access

support:

* podpora na HW a všechny subskripce v délce 12 měsíců