**Svářečka krevních vaků 2ks Příloha č. 1a**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Mobilní přenosné svářečky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost sestavy – kleště, kabel, baterie max. 1,2kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatické nastavení doby svaru dle tloušťky hadičky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 1400 svarů na jedno nabití baterie | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 40 svarů v řadě za sebou | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Svařování hadiček typ EVA o Ø min. 5mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Svařování hadiček typ PVC o Ø min. 6mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Světelná indikace stavu baterie | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Světelná indikace průběhu svařování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plné nabití baterie max. 3h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| **Další požadavky:** |  |
| Zaškolení obsluhy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Návod v CZ | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Platné certifikáty | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doba záruky min. 24 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pozáruční servis a garance náhradních dílů min. 10let | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nový nikoli repasovaný přístroj | Klikněte a uveďte ANO/NE. |