**Příloha č. 2 – Technická specifikace**

**Tiskárny pacientských náramků (13 ks)**

**Tiskárna antibakteriálních identifikačních náramků pro pacienty (ve formě cartridge)**

* šířka náramku - min. 19.05 mm, max.- 30.16 mm
* rychlost tisku                               - min. 51 mm/s
* technologie tisku – direct thermal
* kvalita tisku – min. 300 dpi
* komunikační rozhraní – min. USB v2.0, RJ45
* záruka – 36 měsíců
* Kompatibilní s MS Windows 7 a MS Windows 10

**Specifikace náramků do tiskáren**

**Dospělí (60000 ks)**

* antibakteriální identifikační náramky 25x279mm - Zebra Z-Band Direct P/N: 10006995K nebo kompatibilní s podobnými vlastnostmi materiálu

**Dětský (4500 ks)**

* antibakteriální identifikační náramky 25x178mm - Zebra Z-Band Direct UltraSoft P/N: 10015357K nebo kompatibilní s podobnými vlastnostmi materiálu

**Dětský (1800 ks)**

* antibakteriální identifikační náramky 19x152mm - Zebra Z-Band Direct UltraSoft P/N: 10015359K nebo kompatibilní s podobnými vlastnostmi materiálu

**Pro zachování jednotného tiskového řešení v celé nemocnici je požadována plná kompatibilita spotřebního materiálu se stávajícím modelem Zebra ZD510-HC**