příloha č. 3.4 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 4

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa II** |
| **Druh zadávacího řízení:** | nadlimitní otevřené řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **nová zdravotnická technika** – **část 4 – rehabilitační přístroje (motodlaha)** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení** a **cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví nabídková cena účastníka**.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Rehabilitační přístroje – motodlaha**

**Motodlaha kolenní**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Řízena dálkovým ovladačem s čipovou kartou pacienta, na které se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednoduchý displej s obrázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zaručený anatomicky správný pohyb končetiny | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení na anatomické rozměry pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podpěry stehna a lýtka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zpětný chod – bezpečnostní prvek fungující při zvýšeném odporu pacienta proti motodlaze | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Protiskluzová podložka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Transportní vozík | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snadná manipulace – hmotnost max. 13 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální zatížení jedné končetiny – 30 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška pacientů od min. 120 do max. 200 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Četnější opakování posledních 10° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Postupné zvyšování rozsahu pohybu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení času cvičení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pauzy v krajních polohách – obě samostatně volitelné | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Rozsah pohybů:** |  |
| - extenze / flexe koleno min. - 10º - 120° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - extenze / flexe kyčel min. 0° - 7º - 115º | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost min. 20⁰ - 200⁰/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**Motodlaha ramenní**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Anatomický pohyb – plně synchronizované motory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Individuální nastavení všech léčebných parametrů na čipové kartě pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost sledování terapie a přenosu dat do PC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednoduchý displej s obrázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snadná přestavba – pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost nastavení jednoho či dvou pohybů samostatně na čipovou kartu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monitoring průběhu rehabilitace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dálkové ovládání s čipovou kartou pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Četnější opakování mezních 10° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Postupné zvyšování rozsahu pohybu o 5° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulá regulace rychlosti min. od 20° do 200° / min | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Protažení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zpětný chod – bezpečnostní prvek | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Izolované pohyby - samostatná abdukce / addukce, rotace, flexe | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost přístroje max. 27 kg | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Rozsahy pohybů:** |  |
| - abdukce /addukce min. 30° – 175° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - vnitřní / vnější rotace min. 90° – 0° – 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - flexe (elevace - zdvih) min. 30° – 175° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace dodávky** | | | |
| **Položka s názvem** | **MJ** | **Cena v Kč bez DPH** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| Motodlaha kolenní | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Motodlaha ramenní | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč** | | **Klikněte a zadejte hodnotu.** | **Klikněte a zadejte hodnotu.** |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis