**Technické podmínky část č.7- specifikace předmětu plnění**

**Pracovní oděv pro ZOS- triko krátký rukáv**

**Obecné technické parametry**

**Účel:** Výrobek je určený na celodenní nošení při plnění dispečerských úkolů. Tento výrobek není určen jako vrchní oděv. Požadavky jsou na prodyšnost, nemačkavost, tvarovou stálost, stálobarevnost. Konstrukce švů nesmí snižovat komfort uživatele.

**Požadované provedení – velikosti a střih**

**Materiál:**

* Černý materiál 55% bavlna / 45 % polyester 180 ± 20 g/m2
* Červený materiál 55% bavlna / 45 % polyester 180 ± 20 g/m2

**Barva**: Základní barva je černá Pantone Black v kombinaci s červenou barvou, která je umístěna v oblasti límečku, vnitřní strany zapínání a ukončení rukávů.

**Zapínaní:** je střiženo na krátkou légu s uzavíráním na 3 knoflíčky (knoflík/dírka)., knoflíkové dírky budou obšité červenou nití.

**Rukávy:** jednodílné hlavicové v délce zhruba cca 5 cm nad loketním bodem (tzn. delší „krátký rukáv“).

**Límeček:** materiál límečku je totožný s materiálem légy. Límeček bude po celém obvodu prošit jednoduchým stehem vzdáleném od kraje 0,5 cm, čímž bude zajištěna pevnost a odolnost proti kroucení.

**Doplňky:** knoflíčky v barvě červené – kulaté o velikosti 1 cm ± 1 mm.

**Velikostní provedení:** Pánská a dámská verze v rozsahu min. S až 3XL pro celou šíři předmětu plnění v souladu s normou ČSN EN ISO 13688.

**Šití a nitě**

* Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.
* Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.
* Barvy nití jsou použity červené a černé, které korespondují s barvou převládajícího šitého materiálu, pokud není stanoveno jinak. Pokud se jedná o elastický, voděodolný materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

**Ostatní náležitosti výrobku**

* Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758.
* Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (posunutí např. barevné provedení detailu na výrobku apod.).
* Kupujícímu požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží).

**Detaily**

**Povinné prvky:**

* Znak s označením „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ – levá strana, VELIKOST: 7 x 9 cm (potisk).



* Znak „DISPEČINK ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY“ – pravý rukáv. O velikosti cca 7 cm.



**Nákres (ilustrační foto – návrh střihu a potisků):**

 