Myčka operační obuvi

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| Vnitřní objem na 10-12 párů obuvi | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnější rozměry (v x h x š): max. 1000 x 600 x 650mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Univerzální držák vhodný pro všechny typy operační obuvi | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání pomocí displeje pro nastavení a kontrolu provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Blokování dveří do ukončení programu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce sušení obuvi | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí nabídky je dokumentace s výkresem pro stavební připravenost, s uvedením požadavků na připojení jednotlivých médií (elektřina a jištění, teplá, studená, demi voda, odpad, atd.) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |