| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| **Spektrofotometr** |  |
| Spektrální fotometr jedno/dvoupaprskový | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření mozkomíšního moku a hemolýzy transfuzních přípravků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Určení oxyhemoglobinu, methemoglobinu, bilirubinu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vlnové délky v rozsahu min. 200 – 1000nm s manuálním nebo automatickým nastavením  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření absorbance, spektra, koncentrace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 10 uživatelsky předprogramovaných metod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dotykový displej | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software pro zpracování, ukládání a prezentaci naměřených výsledků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tisk výsledků | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení do LIS (Envis LIMS) | Klikněte a uveďte ANO/NE.. |