**Centrální monitorovací systém**

| **Technická specifikace:** | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- |
| **Centrální monitor pro min. 12 monitorů – 1 ks** |  |
| Software v CZ  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Napojení min. 12 monitorů  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Obousměrná komunikace s připojenými monitory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sledování min. 4 křivek u každého pacienta v reálném čase | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále, tisk alarmů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Propojení se stávajícími centrálními monitory Carescape v dospávacích pokojích v rámci centrálních operačních sálů umístěných ve 2. a 3. patře hlavní budovy zadavatele  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Lůžkový monitor 3 ks** |  |
| Barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min. 12" , dotykový displej, certifikace MDE | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Software v CZ  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sledované parametry: EKG(3 svody), teplota, NIBP, SpO2, Nellcor OxiMax™ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Trendy - grafické i numerické za posledních min. 168hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Upevnění monitoru na ramínko lůžkové rampy |  Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Akumulátory pro provoz bez síťového napájení po dobu min. 2hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu ke každému monitoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Další vybavení** |  |
| Plochý barevný displej min. 27" - 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Laserová tiskárna | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| **Požadované příslušenství:** |  |
| Kompletní SW a HW (včetně kabeláže, všech propojení, signalizace atd.) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |