**Sanatorium Jablunkov a. s. – úprava lůžkového oddělení**

**Lůžkové rampy jednolůžkové – modul jednoho lůžka 1650 mm**

**Lůžkové rampy dvoulůžkové – modul jednoho lůžka 1650 mm celková délka 3300 mm**



**Výbava na jedno lůžko:**

***Medicinální plyny:***

* 1x O2

***Elektro:***

* 4x zásuvka 230V (4/1 MDO)
* 2x zásuvka PA
* spojení sestra-pacient (příprava)
* osvětlení přímé (vypínač na rampě), osvětlení noční (vypínač od dveří), osvětlení nepřímé (vypínač u dveří)

***Příslušenství:***

* medilišta délky 600mm v dolní části lůžkové rampy s nosností 50 kg/m