příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa** |
| **Druh zadávacího řízení:** | nadlimitní otevřené řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **nová zdravotnická technika** – **Část 1 – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

**Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje:**

**KON VENT. A, B, C, D, E, F**

* Bezfiltrový
* Materiál kontejneru – eloxovaný hliník
* Celokovové provedení bez plastových komponent
* Možnost barevného rozlišení víka
* Možnost barevného rozlišení rukojeti
* Možnost barevného rozlišení štítku s možností popisu či 2D kódu min. 22 písmen
* Možnost varianta pant/bez pantu
* Horní okraj nádoby zaoblený
* Silikonové těsnění – bezešvé provedení bez svařování, bez lepení na víko – snadno vyměnitelné uživatelem
* Bez nutnosti provozních kroků personálu při opakovaném použití – nevyžaduje žádnou údržbu
* Možnost bezpečného stohování kontejnerů (zařízení proti rozdrcení víka)
* Všechny součásti jsou upevněny nerezovými nýty – pevný a nepropustný spoj
* Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN
* Certifikace dodavatele i výrobce ISO
* Označení kontejneru 1D nebo 2D kódem pro evidenci
* Provádění revizí přímo v nemocnici
* Kompatibilní se stávajícími síty

Maximální možné rozměry:

KON VENT. A 300x300x135 mm AS

KON VENT. B 460x300x110 mm AS

KON VENT. C 460x300x160 mm AS

KON VENT. D 600x300x110 mm AS

KON VENT. E 600x300x160 mm AS

KON VENT. F 600x300x210 mm AS

**MINI kont.**

* Filtrový
* Materiál mini kontejneru - eloxovaný hliník
* Celokovové provedení bez plastových komponent
* Možnost barevného rozlišení víka
* Možnost barevného rozlišení štítku s možností popisu či 2D kódu (min. 20 písmen)
* Horní okraj nádoby zaoblený
* Silikonové těsnění - bezešvé provedení bez svařování, bez lepení na víko – snadno vyměnitelné uživatelem
* Bez nutnosti provozních kroků personálu při opakovaném použití - bezúdržbové
* Možnost bezpečného stohování kontejnerů (zařízení proti rozdrcení víka)
* Všechny součásti jsou upevněny nerezovými nýty – pevný a nepropustný spoj
* Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN.
* Certifikace dodavatele i výrobce ISO.
* Dodavatel je schopen poskytnout autorizovaný servis včetně revize a zkoušky těsnosti v ČR
* Označení kontejneru 1D nebo 2D kódem pro evidenci.
* Provádění revizí přímo v nemocnici
* Kompatibilní se stávajícími síty
* Materiálové provedení: nerez
* Nutnost použití: - filtrů papírové (jednorázové)

- bavlněné (70 cyklů)

- syntetické (200 cyklů)

- PTFE (2000 cyklů)

Rozměry:

MINI kont. 285x185x135 mm Nerez

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník se podáním nabídky v této části veřejné zakázky zavazuje dodat takové zařízení, které splňuje požadavky zadavatele v každé výše uvedené položce.**

**Účastník uvede výrobce a typové označení zařízení jako součást přiložené příloha – rozpočtu.**

**Nabídková cena účastníka je stanovena na základě vyplněného rozpočtu, který je přílohou tohoto dokumentu. Účastník je povinen dokument vyplnit řádně a ocenit všechny uvedené položky. Není přípustné měnit nebo upravovat jiné než určené buňky rozpočtu.**

**Příloha:**

* Rozpočet – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis